**Ausschreibungstext**

**für das Randschalungsprofil RSP**

\_\_\_\_\_ m

\_\_\_\_\_ m

\_\_\_\_\_ m

\_\_\_\_\_ m

Liefern und Einbauen des stark belastbaren Randschalungsprofils als verlorene Schalung und zum Schutz der Betonkanten durch ein gekantete Winkel t=5mm, Güte S235JR.

Kantenschutz: t=5mm

Material: Stahl S235JR

Bodenplattenstärke: Das Profil wird individuell auf Ihre Bodenplattenstärke angepasst

Fabrikat: **RSP**

Hersteller:

AVS Fugenprofiltechnik GmbH

Hombergstr. 33 L

45549 Sprockhövel

Tel: 02324 5699 160

www.avs-profile.de

Zulage für die feuerverzinkte Ausführung nach DIN EN ISO 1461

Zulage für die Ausführung in Edelstahl V2A

Zulage für die Ausführung mit Klemmleiste zum Anschluss einer Folie

EP

\_\_\_\_\_€/m

\_\_\_\_\_€/m

\_\_\_\_\_€/m

\_\_\_\_\_€/m

GP

\_\_\_\_\_\_€

\_\_\_\_\_\_€

\_\_\_\_\_\_€

\_\_\_\_\_\_€