**Ausschreibungstext**

**für das Torabschlussprofil TAP**

\_\_\_\_\_ m

\_\_\_\_\_ m

\_\_\_\_\_ m

\_\_\_\_\_ m

Liefern und Einbauen des stark belastbaren Torabschlussprofil als verlorene Schalung mit Kantenschutz zum Schutz der Betonkanten durch ein gekantete Winkel t=5mm mit Gefälle und Aufkantung gegen eindringendes Niederschlagswasser, Güte S235JR, Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.

Kantenschutz: gekantetes Profil, t=5mm

Material: Stahl S235JR, Feuerverzinkt

Profilhöhen: 170mm und 220mm

Fabrikat: **TAP 170.5**

Fabrikat: **TAP 220.5**

Hersteller:

AVS Fugenprofiltechnik GmbH

Hombergstr. 33 L

45549 Sprockhövel

Tel: 02324 5699 160

www.avs-profile.de

Zulage für die Ausführung in Edelstahl V2A

Zulage für die Ausführung mit Klemmleiste zum Anschluss einer Folie

EP

\_\_\_\_\_€/m

\_\_\_\_\_€/m

\_\_\_\_\_€/m

\_\_\_\_\_€/m

GP

\_\_\_\_\_\_€

\_\_\_\_\_\_€

\_\_\_\_\_\_€

\_\_\_\_\_\_€