**Ausschreibungstext**

**für das Fugensanierungsprofil FSP 120.6**

\_\_\_\_\_ m

\_\_\_\_\_ m

\_\_\_\_\_ m

Liefern und Einbauen des Fugensanierungsprofils FSP 120.6, mit gelaserter Fugenabdeckung in Spezialsinunskontur zum erschütterungsarmen überfahren, besonders geeignet für von Flurförderfahrzeugen stark beanspruchte Böden.

Kantenschutz: gelaserte Spezial- sinuskurve, t = 2x 6mm

Material: Stahl S235JR

Fugenöffnung: ≤ 20 mm

Fabrikat: **FSP 120.6**

Hersteller:

AVS Fugenprofiltechnik GmbH

Beuler Höhe 14

45525 Hattingen

Tel: 02324 5699 160

www.avs-profile.de

Zulage für die feuerverzinkte Ausführung nach DIN EN ISO 1461

Zulage für die Ausführung in Edelstahl V2A

EP

\_\_\_\_\_€/m

\_\_\_\_\_€/m

\_\_\_\_\_€/m

GP

\_\_\_\_\_\_€

\_\_\_\_\_\_€

\_\_\_\_\_\_€